**Уважаемые покупатели!**

**Спасибо за покупку изделия ТМ «НЕМАН»**

**Стол-трансформер «Корс»**

**Комплектация:**


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № дет. | Толщина | Длинна | Ширина | Кол-во | Деталь |
| 1 | 32 | 888 | 613 | 2 | Крышка ДСП |
| 2 | 35 | 890 | 758 | 2 | Нога стола |
| 3 | 35 | 615 | 80 | 2 | Царга |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование: |  | кол-во |
| 4 | Шпилька М8×1000 (85мм),шт. |  | 4 |
| 5 | Гайка М8, шт. |  | 4 |
| 6 | Шайба полумесяц 840мм, шт. |  | 4 |
| 7 | Алюминиевый стержень Ø10мм (40мм), шт. |  | 8 |
| 8 | Шкант 835мм, шт. |  | 4 |

**Фурнитура**

**Сборка:**

1. Вкрутить шпильки **4** и вставить шканты **7** до упора, в соответствующие отверстия на ноге **2**.
2. Надеть на шпильку **4** и шкант **8**, одной из ног стола, царги **3** и закрепить с помощью шайбы **6** и гайки **5**.
3. Вставить алюминиевый стержень **7** в отверстия на крышках **1**, так чтобы они выступали на 14 мм.
4. Вставить крышки **1** в соответствующие пазы ноги **2**, предварительно собранной с царгами **3**, и скрутить с оставшейся ногой 2.

****

